Załącznik nr 4

**Wykaz jednostek z podaniem rodzaju opału, szacunkowej ilości opału i przewidywanych terminów dostaw**

1. Budynek Urzędu Gminy w Lichnowach – płatnik Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, NIP 579 00-15-109
2. Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny 31 lub 31,1 (ekogroszek)
3. Wartość opałowa min. 27 Mj/kg
4. Wilgotność poniżej 10%
5. Zawartość popiołu poniżej 6 %
6. Granulacja 8-20 mm
7. Niskie pęcznienie
8. Temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C
9. Zawartość siarki poniżej 0,6%
10. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 30 ton
11. Dostawy – co miesiąc
12. Budynek Ośrodka Zdrowia – płatnik Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, NIP 579-20-46-746
13. Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny 31 lub 31,1 (ekogroszek)
14. Wartość opałowa min. 27 Mj/kg
15. Wilgotność poniżej 10%
16. Zawartość popiołu poniżej 6 %
17. Granulacja 8-20 mm
18. Niskie pęcznienie
19. Temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C
20. Zawartość siarki poniżej 0,6%
21. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 17 ton
22. Dostawy – co 2-3 miesiące
23. Budynek przy ul. Głównej 5 - płatnik Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, NIP 579-20-46-746
24. węgiel kamienny ekogroszek
25. wartość opałowa nie mniej niż 27 Mj/kg
26. zawartość popiołu poniżej 6%
27. zawartość siarki całkowita nie więcej niż 0,6%
28. szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 20 ton
29. warunki dostawy:

- brama wjazdowa o szerokości 4 m,

- dostosowane do pojazdów o dowolnym tonażu

- boks pomieści 10 ton opału

1. Szkoła Podstawowa im. Edyty Czosnkówny w Szymankowie – płatnik Szkoła Podstawowa w Szymankowie, ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 14 NIP 579-22-50-234
2. węgiel kamienny ekogroszek
3. wartość opałowa nie mniej niż 27 Mj/kg
4. zawartość popiołu poniżej 6%
5. zawartość siarki całkowita nie więcej niż 0,6%
6. szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym –45 ton
7. warunki dostawy:

budynek szkolny przy ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 14:

- brama wjazdowa o szerokości 3,5 m,

- brama do boksu o szerokości 3 m

- dostosowanie do pojazdów o pojemności do 5 ton

- boks pomieści 10 ton opału

1. Zespół Szkół w Lisewie Malborskim – płatnik Zespół Szkół w Lisewie Malborskim, ul. 10 Marca 51, NIP 579-19-62-694
2. Kotłownia w budynku przy ul. 10 Marca 51

Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny 31 lub 31,1 (ekogroszek)

1. Wartość opałowa min. 27 Mj/kg
2. Wilgotność poniżej 10%
3. Zawartość popiołu poniżej 6 %
4. Granulacja 8-20 mm
5. Niskie pęcznienie
6. Temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C
7. Zawartość siarki poniżej 0,6%
8. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 70 ton
9. Dostawy – co 2 tygodnie
10. Kotłownia w budynku przy ul. 10 Marca 39

Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny 31 lub 31,1 (ekogroszek)

1. Wartość opałowa min. 27 Mj/kg
2. Wilgotność poniżej 10%
3. Zawartość popiołu poniżej 6 %
4. Granulacja 8-20 mm
5. Niskie pęcznienie
6. Temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C
7. Zawartość siarki poniżej 0,6%
8. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 50 ton
9. Dostawy – co 2 tygodnie
10. Zespół Szkół w Lichnowach – płatnik Zespół Szkół Lichnowach, ul. Zwycięstwa 15, NIP 579-19-62-719
11. Węgiel orzech
12. Granulacja 40-80 mm
13. Kaloryczność nie mniejsza niż 26 Mj/kg
14. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 15 ton
15. Dostawy – do 3 ton jednorazowo
16. Koks orzech gruby
17. Granulacja 20-50 mm
18. Kaloryczność nie mniejsza niż 28 Mj/kg
19. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 50 ton
20. Dostawy - do 3 ton jednorazowo
21. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach
22. Świetlica wiejska w Tropiszewie – płatnik Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach, ul. Lachowicza 25a, NIP 579-199-17-44
23. Węgiel kamienny asortyment miał MI klasy 25/9, typ 32

- Wartość opałowa min. 25 Mj/kg

- Wilgotność poniżej 10%

- Wartość popiołu poniżej 9%

- Zawartość siarki poniżej 0,6%

- Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 6 tony

- Dostawy – w dwóch ratach: październik – 3 tony, koniec stycznia – 3 tony

2. Świetlica wiejska w Borętach – płatnik Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, NIP 579-20-46-746

1. Węgiel kamienny asortyment miał MI klasy 25/9, typ 32

- Wartość opałowa min. 25 Mj/kg

- Wilgotność poniżej 10%

- Wartość popiołu poniżej 9%

- Zawartość siarki poniżej 0,6%

- Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 12 ton

- Dostawy – w czterech ratach: październik – 3 tony, grudzień – 3 tony, styczeń – 3 tony, marzec – 3 tony

3. Świetlica w Lichnowach – płatnik Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, NIP 579-20-46-746

1. Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny 31 lub 31,1 (ekogroszek)
2. Wartość opałowa min. 27 Mj/kg
3. Wilgotność poniżej 10%
4. Zawartość popiołu poniżej 6 %
5. Granulacja 8-20 mm
6. Niskie pęcznienie
7. Temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C
8. Zawartość siarki poniżej 0,6%
9. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 20 ton

Dostawy – 10 ton po podpisaniu umowy, pozostała część po 01.01.2016 r.

4. Świetlica w Parszewie – płatnik Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach, ul. Lachowicza 25a, NIP 579-199-17-44

1. Węgiel orzech

- Granulacja 40-80 mm

- Kaloryczność nie mniejsza niż 26 Mj/kg

- Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 2 tony

- Dostawy – jednorazowo

1. Budynek świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich płatnik Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach, ul. Lachowicza 25a, NIP 579-199-17-44
2. Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny 31 lub 31,1 (ekogroszek)

- Wartość opałowa min. 27 Mj/kg

- Wilgotność poniżej 10%

- Zawartość popiołu poniżej 6 %

- Granulacja 8-20 mm

- Niskie pęcznienie

- Temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C

- Zawartość siarki poniżej 0,6%

- Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 6 ton- Dostawy w workach – po 1 tonie w X, XI, XII, I, II, III.